Oprogramowanie SDK dla: RUD2v2, RUD3v1, RUD3v2, RUD4v1 v1.0.6
Copyright Roger Sp.zoo.Sp.k.
=======================================================================

Oprogramowanie SDK dla RUD2v2, RUD3v1, RUD3v2, RUD4v1 zawiera biblioteki, dokumentację oraz przykładowe aplikacje w języku C#.NET.

Aplikacja RogerReaderExample umożliwia odczyt kart EM 125kHz z poziomu czytnika RUD2v2 i RUD4v1 oraz zapis i odczyt kart Mifare z poziomu czytników RUD3v1, RUD3v2 i RUD4v1 których zasady odczytu i zapisu skonfigurowano programem narzędziowym RogerVDM (do pobrania z www.roger.pl).

Aplikacja RUD4Tester dedykowana jest RUD4v1, poza odczytem numerów kart EM 125hKz i Mifare udostępnia funkcje sterowania wskaznikami LED, buzerem i przekaźnikiem urządzenia. 

Dokumetacja RUDs zawiera opis komend EPSO2 dedykowanych obsłudze czytników RUD w klasie USB-HID.

SDK dla RUD2v2, RUD3v1, RUD3v2, RUD4v1 v1.0.6            26.05.2021
-------------------------------------------------------------------
Zawiera następujące komponenty,

Biblioteki:
RogerRUD3.dll v 1.1.0.2
RogerUsbHid.dll v 1.0.2.4
RogerMifare v 1.0.0.0

Przykład C# .NET:
RogerReaderExample v1.0.8.006
RUD4Tester v1.0.2.002

Dokumentacja:
RUDs v1.0